{
    "pre":[
        "M140 S{bed_temp}                       ; Set bed temp",
        "M105                                   ; Report Temps",
        "M190 S{bed_temp}                       ; Wait for bed to reach target",
        "M104 S{temp}                           ; Set hot end temp",
        "M105                                   ; Report Temps",
        "M109 S{temp}                           ; Wait for hot end to reach target",
        "M82                                    ; Absolute extrusion mode",
        "G28                                    ; Home",
        "G29                                    ; Auto bed Level",
        "G92 E0                                 ; Reset Extruder",
        "G1 Z2.0 F3000                          ; Move Z Axis up",
        "G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0             ; Move to start position",
        "G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15      ; Draw the first line",
        "G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0          ; Move to side a little",
        "G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30         ; Draw the second line",
        "G92 E0                                 ; Reset Extruder",
        "G1 Z2.0 F3000                          ; Move Z Axis up",
        "G92 E0                                 ; Reset Extruder"
    ],
    "post":[
        "M107                                   ; Turn off cooling fan",
        "G91                                    ; Relative positioning",
        "G1 E-2 F2700                           ; Retract",
        "G1 Z10                                 ; Raise Z",
        "G90                                    ; Absolute positioning",
        "G1 X0 Y300                             ; Eject print",
        "M104 S0                                ; Turn-off hot end",
        "M140 S0                                ; Turn-off bed",
        "M84 X Y E                              ; Disable steppers except Z"
    ],
    "extruders":[
        {
            "nozzle": 0.4,
            "filament": 1.75,
            "offset_x": 0,
            "offset_y": 0,
            "select": [ "T0" ]
        }
    ],
    "cmd":{
        "fan_power": "M106 S{fan_speed}"
    },
    "settings":{
        "origin_center": false,
        "extrude_abs": true,
        "bed_width": 300,
        "bed_depth": 300,
        "build_height": 400
    }
}
