{
    "file-ext": "gcode",
    "token-space": " ",
    "pre":[
        "G90            ; absolute positioning",
        "G21            ; metric units",
        "M106 P0 S255   ; fan on",
        "M3 P100 S255   ; set default laser power",
        "M5             ; laser off",
        "G0 F3000       ; default feed rates",
        "G1 F800        ; default feed rates"
    ],
    "post":[
        "M5             ; laser off",
        "M107 P0        ; fan off",
        "G91            ; relative positioning",
        "G0 Z0 F150     ; raise laser",
        "G90            ; absolute positioning"
    ],
    "laser-on":[
        "M3"
    ],
    "laser-off":[
        "M5"
    ],
    "settings": {
        "origin_center": false,
        "bed_width": 125,
        "bed_depth": 125
    },
    "profiles":[{
        "processName": "Snapmaker Laser",
        "ctOriginCenter": false
    }]
}
